# 冰冻切片机

1.防溅水设计冰冻切片机，便于进行化学消毒

2.压缩机制冷箱体

3.冷冻箱制冷温度: 0℃-35℃

4.冷冻箱自动除霜功能:每24小时一次(持续12分钟)

5.带冷冻箱手动除霜功能

6.速冻架冷冻位点: ≥8个

7. Peltier位点:≥2个

8.速冷架制冷温度最低达: ≤-40℃

9.★Peltier温度最低可达 ≤-60℃

10切片厚度范围: 1-100 um

11.切片厚度调节:箱体外部，保护操作者安全

12.电动粗进速度: 2档；快: ≥0.9mm/s，慢: ≥0.6mm/s

13.带样品回缩功能，避免样品刮擦到刀片而损坏

14.样品定位: 80定位及3600旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行

15.★可选配经过有效性认证的紫外线表面消毒，随时开启，充分消毒

16.全新的静音风扇确保工作环境安静舒适

17.全新的样品托架可增加冷冻箱内的样品存放空间。两片式设计可独立或装配使用，大架子可容纳≥13个样品托，小架子为≥5个

18.★简明的图形化按键操作，一目了然，便于操作且避免失误的发生

#19.整机原装进口