# 立式大容量脱帽离心机招标参数

1、 最高转速: ≥4000r/min

2、水平转子配置: 600ml×4、 5ml×96(真空管)带自动脱盖功能

3、设备具有定速计时功能、低噪音

4、转速精度: ±10rpm, 温升指标:≤100C (最高转速运行20分钟)

5、微电脑控制、LCD液晶显示，交流变频电机驱动

6、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可

靠

1. 具有自动平衡装置和自动平衡保护

8、全钢制立式结构，不锈钢离心腔

\*9、计时模式不少于2种，更换参数无需停机

1. 提供9种升、 降速率选择模式，提供10种工作模式选择，可自

由编程、调用

11、 独特的风冷排风设计，温升低，噪音小