**甲状腺功能测定仪技术参数**

* 1. 窗口本底：≤900CPM
	2. 点源灵敏度：≥0.18（min×Bq）-1
	3. 8小时稳定性≤3%

4.探头可升降调节，方便不同身高人群的测量。

5.通过同位素调节旋钮，选择131I和99mTc。

6、配置清单(包含投标总价内)：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备要求 | 数量 |
| 1 | 甲状腺功能测定仪主机 | 满足上述参数 | 1台 |
| 2 | 操作计算机 | 品牌电脑4G/500G，19吋以上显示器，预装win7/8/10系统 | 1台 |
| 3 | 打印机 | 品牌激光打印机 | 1台 |
| 4 | 控制软件 | 专用软件 | 1套 |
| 5 | 人体颈模型 | 专用 | 1只 |