|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **招标参数** |
| 1 | 三分类血球仪 | 1台 | 1. 工作原理：电阻抗法计数。
2. 检测参数：≥20项报告参数
3. 标本用量：全血模式≤10μl，预稀释模式≤20μl
4. 测量模式：全血模式、预稀释模式、独立血红蛋白
5. 工作速度：≥40样本/小时
6. 试剂要求：提供原厂配套试剂、校准品、质控品
7. 显示屏：彩色液晶触摸屏，可显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示等。
8. 报告打印：支持连接外部打印机打印，内置打印机。
 |
| 2 | 激光胶片打印机 | 1台 | 1. 设备用途：医用影像胶片打印。
2. 进片盒容量：每个托盘≥100张
3. 打印像素：14\*17英寸：不低于4358\*5232像素

 11\*14英寸：不低于3348\*4358像素1. 打印分辨率：≥320ppi
2. 支持打印胶片尺寸：8\*10英寸，10\*12英寸，11\*14英寸，14\*14英寸，14\*17英寸
 |
| 3 | 心电图机 | 2台 | 1. 心电图类型：便携式心电图机
2. 工作模式：手动、自动、节律、存储
3. 滤波器：25Hz、45Hz、50Hz、60Hz
4. 输入阻抗≥2.5MΩ
5. 电极直流电流≤0.1μA
6. 记录方式：热敏点阵
7. 记录纸规格：卷纸
8. 电池：内置锂电池
 |